// C++ code

//

void setup()

{

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT);

pinMode(4, OUTPUT);

}

int t = 200;

void loop()

{

//green

digitalWrite(4,HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(4,LOW);

delay(t);

digitalWrite(4,HIGH);

delay(t);

digitalWrite(4,LOW);

delay(t);

digitalWrite(4,HIGH);

delay(t);

digitalWrite(4,LOW);

delay(t);

//yellow

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4,HIGH);

delay(t);

digitalWrite(4,LOW);

delay(t);

//red

delay(2000);

digitalWrite(3,HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(2,HIGH);

digitalWrite(3,LOW);

delay(2000);

//red and yellow

digitalWrite(3,HIGH);

delay(2000);

//green and then repeats

digitalWrite(3,LOW);

digitalWrite(2,LOW);

digitalWrite(4,HIGH);

}

Pilt, millel on kujutatud järjekord, Elektrotehnika

Kirjeldus on genereeritud automaatselt